Lamina vibrante ad elettrocalamita

Nome originale: signal électro-magnétique
Dimensioni: 22 x 5 x 8
Peso: 0,162
Materiale: acciaio, ottone, alluminio, fili di rame, ebano
Annessi: chimografo
Inventore: Marcel Deprez
Notizie sull’inventore: (1843-1918). Entrato nell’arma per la difesa di Parigi, dal 1870 divenne addetto all’artiglieria ed in questo contesto cominciò a studiare le leggi dell’attrito costruendo strumenti per la misurazione delle pressioni nell’anima dei cannoni durante il passaggio dei proiettili. Nel 1890 divenne docente di elettrotecnica industriale presso il Conservatoire National des Arts et Métiers di Parigi, dove continuò le ricerche nel campo dell’elettromagnetismo.
Luogo e data dell’invenzione: Paris, anni Ottanta dell’Ottocento
I Costruttore: Charles Verdin
Ditta costruttrice: Éts. Verdin
Luogo e data della costruzione: Paris (F), 7 rue Linne, anni Novanta dell’Ottocento
II Costruttore: Eduard Zimmermann
Ditta distributrice: Zimmermann Fabrik für psychologische und physiologische Apparate 
Luogo e data della distribuzione: Leipzig (D), Emilienstrasse 21, anni Dieci del Novecento
Notizie sulla ditta distributrice: nel 1887, dopo il fallimento della Baltzar-Schmidt, Eduard Zimmermann, già meccanico presso il laboratorio di W. Wundt, aprì nel 1887 la propria ditta.
Iscrizioni, targhe, timbri: iscrizione del distributore: “E. ZIMMERMANN LEIPZIG”
Descrizione: lo strumento è formato da una lamina vibrante a taratura variabile per intervalli di tempo dell’ordine di 1/20, 1/25, 1/50 e 1/100 sec. La punta scrivente, con cui termina la lamina di alluminio e che registra il tempo su di un chimografo, viene azionata da un’elettrocalamita posta sulla parte posteriore della lamina. 
Scopo: cronografia
Riferimenti bibliografici: 
- Fonti secondarie: CH. VERDIN, Catalogue des instruments de précision servant en physiologie et en médecine, Paris 1882, p. 8; E. ZIMMERMANN, XVIII. Preis-Liste über psychologische und physiologische Apparate, Leipzig 1903, pp. 49-50, No. 182, No. 183; A. DE LEO, La psiche in laboratorio, in M. SINATRA (a cura di), La.S.P.A. Laboratorio di Storia della Psicologia Applicata “A. Marzi” dell’Università di Bari, Pensa Multimedia, Lecce 2006, p. 150 [pp. 135-160].
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