Immagine speculare con conta-errori
mod. 361113

Nome originale: Spiegelzeichengerät, Mirror drawing apparatus
Dimensioni: 30 x 33 x 23
Materiale: lega metallica, vetro, specchio, plastica
Accessori: stiletto, schede con tracciati
Annessi: conta-errori
Data dell’ideazione: anni ’40 del Novecento
Ditta costruttrice: Firma Heinz Albrecht Instrumente
Luogo e data della costruzione: Monaco, anni ’50 del Novecento
Ditta italiana della distribuzione: Organizzazioni Speciali
Luogo e data della distribuzione: Firenze, anni ’50 del Novecento
Descrizione: una base di lega metallica è supportata da una lastra mobile recante uno specchio. Lateralmente è inserito uno spinotto per lo stiletto dotato di punta metallica. 
Scopo: studio del transfert bilaterale in un apprendimento per prove ed errori 
Test: il soggetto deve ricalcare con lo stiletto una traccia predisposta (generalmente una stella)  riflessa in uno specchio e, dunque, in visione invertita. Ogni volta che la punta dello stiletto fuoriesce dal tracciato, il conta-errori segna uno scatto.
Contesto d’applicazione: adulti
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